Cota Cundinamarca, 21 de febrero de 2023

ADENDA No. 002

**INVITACIÓN ABIERTA No. 003 DE 2023**

**OBJETO: SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO CON EL FIN DE CONTRIBUIR A MINIMIZAR, AISLAR O ELIMINAR LOS RIESGOS QUE GENERAN INCIDENTES Y/O ACCIDENTES DE TRABAJO Y POSIBLES ENFERMEDADES LABORALES.**

La Empresa de Licores de Cundinamarca con el fin de dar cumplimiento a los principios por los que se rige el manual de contratación de la ELC (Resolución No.2017400006265 de 2017) y en aras de garantizar el principio de pluralidad de oferentes, y teniendo en cuenta las manifestaciones convocadas por el gremio de taxistas, se permite modificar el cronograma el cual quedará así:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Modificar el cronograma de la Invitación Abierta No. 003 de 2023 así:

**CRONOGRAMA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **FECHA / HORA** | **LUGAR** |
| Publicación de lainvitación | 13 de febrero de 2023 | [www.licoreracundinamarca.com.co](http://www.licoreracundinamarca.com.co/) |
| Solicitud de aclaraciones | Del 13 al 15 de febrero de 2023. | Vía correo electrónico sandra.cubillos@elc.com.co;laura.tellez@elc.com.co  |
| Respuesta aclaraciones | 16 de febrero de 2023. | [www.licoreracundinamarca.com.co](http://www.licoreracundinamarca.com.co/) |
|  Plazo para expedir adendas | 17 de febrero de 2023 | [www.licoreracundinamarca.com.co](http://www.licoreracundinamarca.com.co/) |
| Fecha recepción de documentos de las ofertas | 22 de febrero de 2023. hasta **las 2:00 p.m.**  | Oficina Asesora de Jurídica yContratación de la E.L.C En laAutopista Medellín Kilómetro3.8 vía Siberia - Cota. |
| Verificación jurídica y técnica de las  ofertas |  Del 22 al 24 de febrero de 2023 | Comité Evaluador |
| Publicación de laverificación |  24 de febrero de 2023 | [www.licoreracundinamarca.com.co](http://www.licoreracundinamarca.com.co/) |
| Plazo para presentar observaciones |  Desde el 24 Hasta el 27 de febrero de 2023 | sandra.cubillos@elc.com.co ; laura.tellez@elc.com.co  |
| Respuesta observaciones  | 28 de febrero de 2023 | [www.licoreracundinamarca.com.co](http://www.licoreracundinamarca.com.co/)[o medio físico o Vía correo  electrónico](http://www.licoreracundinamarca.com.co/) |
| Audiencia Subasta Inversa                    yAceptación de oferta | 1 de marzo de 2023 a las 10:00 am | Oficina       Asesora       Jurídica     yContratación de la E.L.C.En la Autopista Medellín Kilómetro3.8 vía Siberia - Cota. |
| Contrato | Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes | Oficina       Asesora      Jurídica      yContratación de la E.L.C |

Adicionalmente en aras de dar claridad y corregir el yerro presentado en el “RESUMEN ECONÓMICO DE LA OFERTA”, se permite modificar el “FORMULARIO No. 5

**ARTICULO SEGUNDO:** Modificar el formulario 5 “RESUMEN ECONÓMICO DE LA OFERTA” de la Invitación Abierta No. 003 de 2023 así:

**FORMULARIO NUMERO 5**

**“RESUMEN ECONÓMICO DE LA OFERTA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **No MATERIAL** | **PRODUCTO** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **Nombre de la Empresa** |
|  **VALOR SIN IVA**  | **IVA** | **VALOR TOTAL CON IVA** |
| 1 | 180059 | ANTEOJO DE SEGURIDAD (Empaque Individual - Item instalado en la máquina Dispensadora) | protección visual con marco de pvc flexible, diseño aerodinámico, visor de policarbonato oftálmico de alta transparencia, con protectores laterales, (claro, oscuro, ambar y humo). resistente a impactos, abrasión y salpicadura de líquidos irritantes  de acuerdo a recomendaciones de osha. aptos para trabajos en exteriores e interiores, patillas retráctiles de ajuste de 4 posiciones, resistente a impactos, abrasión y salpicadura de líquidos irritantes. con tratamiento anti rayadura, anti empañante, anti estática  y recubiertos con filtro uv al 99.9 %. diseño deportivo, cordón de seguridad.    cumplir la norma ansi z87.1; marcas 3m, arseg, vicsa -steelpro. debe suministrar certificación de producto y ficha técnica | UN |  |  |  |
| 2 | 185051 | ARNÉS DE RESCATE | arnés de rescatecapacidad de peso 420 lbs. (190 kg) marcas: steelpro, 3m, irudek y petzlalmohadilla híbrida de hombro, espalda y pierna para comodidadanillo en d posterior de aluminio para elevación en posición vertical tech-lite™anillos en d frontales y de suspensión tech-lite™ de aluminioalmohadilla con cinturón corporal/de cadera con anillos en d laterales tech-lite™ de aluminiotrabillas para equiposanillos en d posteriores, frontales y de suspensión de aluminio, cinturón con almohadilla y anillos en d laterales, correas para piernas con hebillas de conexión rápida de bloqueo, almohadilla (tamaño m). | UN |  |  |  |
| 3 | 180002 | BATA DESECHABLE TELA BOLAM(Empaque Individual - Item instalado en la máquina Dispensadora) | batas desechables color blanco dimensiones: ancho 70 largo 1 metro, compuestas por fibras sintéticas o tejidas como el polipropileno y el poliéster. cierre de broche delantero, o velcro, con resorte en los puños talla única, paquete individual. | UN |  |  |  |
| 4 | 180036 | BOTA EN PVC MACHA CAÑA ALTA (PAR) | bota inyectada en pvc , 100 % impermeable, con puntera de acero, altura interna  (32 cm), peso 2049 gr. promedio, plantilla anatómica y antifatiga en poliuretano, forro textil texturizado en rizo que brinda más confort, puntera  acero, segun norma en 12568,resiste una fuerza de compresión de 15 kn ó 3372 lbf, y el impacto de 200. suela antideslizante, excelente agarre, con un resultado de 0,57 en seco y 0,50 humedo, según ensayo astm f 1677-05.  horma amplia que permita su fácil colocación y retirada. tallas de la 35 a la 45. se pueden solicitar en color blanco o negro. que cumplan con ensayos, certificaciones  y normas 12568  astm f  1677-05/ 2413-11  ntc 2396-1,  ansi z41, en 344.  debe suministrar certificación de producto y ficha técnica | UN |  |  |  |
| 5 | 180151 | BOTA MILITAR DE 8 a 10¨ | bota tipo militar, capellada, microfibra calibre 20, forradura en textil espumado, suela en pu, puntera en composite, dielectrica, resistente ahidrocarburos, resistente a la abrasión, suela antideslizante, talla 34 a la 45 | UN |  |  |  |
| 6 | 180010 | CAJA DE GUANTES EN NITRILO(Empaque Individual - Item instalado en la máquina Dispensadora) | guantes 100% nitrilo de  0,14 mm de espesor ó 5,5 milésimas de espesor, con aql 0,65   caja por 50 und, relieve en los dedos. tallas de la 7 a la 10 que cumplan con la normatividad ce 0493,iso en 374 tipo b, en 420. marca ansell, barrón vieyra,   debe suministrar certificado de tercera parte, certificado de conformidad y ficha técnica. | CAJA X 25 PARES |  |  |  |
| 7 | 180161 | CAPA IMPERMEABLE | capa impermeable, con una capa exterior de tela flexible de pvc, resistente, flexible y confortable, recubierto internamente en poliéster proporcionando un ambiente seco, previniendo irritaciones cutáneas. con mallas tipo americano que evita excesiva sudoración. costuras con sistema de electrosellado, impiden filtraciones, cristalizaciones y rayaduras en las uniones, espesor 30-35 micras, dimensiones: largo : 128 cm, ancho: 200 cm. debe suministrar ficha técnica | UN |  |  |  |
| 8 | 185007 | CAPUCHA SOLDADOR | capucha soldador para proteger el área de la cabeza y cuello que protegede la acción abrazadora de las chispas de soldadura y de fundición. material: tela jean, caracteristicas: ligera, flexible, cómoda resistente | UN |  |  |  |
| 9 | 180040 | CARETA ESMERILAR ACRILICO TRANSPARENTE | pantalla facial, con cabezal tipo ratchet, y visor de alta densidad con ribete metálico. protege los ojos y la cara de polvo, virutas, chispas, calor, salpicaduras químicas en baja concentración y otras sustancias que puedan afectar el rostro del colaborador. que cumpla con las normas técnicas ntc 3610, cumplimiento norma  ansi z.87.1/7. marcas 3m, arseg, vicsa- steelpro. debe suministrar certificación de producto y ficha técnica | UN |  |  |  |
| 10 | 180028 | CARETA PARA SOLDAR ELECTRODOS ELECTRICO | mascara de soldar protección total del rostro, resistente a arco eléctrico y rayos ultravioleta, el casco de soldar posee un casquete regulable, material policarbonato. cumplimiento norma ansi z.87.1/7. marcas 3m, arseg, vicsa- steelpro, libus. debe suministrar certificación de producto y ficha tecnica | UN |  |  |  |
| 11 | 180148 | CARTUCHO MASCARA DE VAPORES | cartucho 6003 3m vapores organicos, cloro, cloruro de hidrogeno, dioxido de azufe, sulfuro de hidrogeno y fluoruro de hidrogeno | UN |  |  |  |
| 12 | 180021 | CASCO COMPLETO CON VISCERA Y TAPAOIDO | casco con basculante y protector auditivo  fabricado en polipropileno resistente   al impacto,  golpes contra objetos fijos, choques  eléctricos,  salpicaduras  químicas, fuego, radiación lumínica, solar o térmica, chispas, agua, viento y niebla, liviano,  que posea  canal  de  refuerzo  para  incrementar  su  resistencia  lateral  y evacuación de líquidos.  que permita ensamble de protector auditivo.  orejeras fabricadas con materiales hipoalergénicos y de muy bajo peso, brindando una efectiva e higiénica protección a los trabajadores. arco de acero inoxidable con conector para la gran mayoría de cascos de seguridad copas abs, nrr: 27db.  debe suministrar certificación de producto y ficha técnica. marcas: 3m, steelpro, libus | UN |  |  |  |
| 13 | 185068 | CASCO DE RESCATE | casco de rescate certificado, marcas: irudek o petzl | UN |  |  |  |
| 14 | 180118 | CASCO DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO TIPO II | casco tipo ii   casco de seguridad inyectado en abs, resistente, liviano y durable. con arnés cinta de 6 puntos para absorber el impacto. nervio central reforzado para mayor resistencia al impacto. para trabajo en alturas, suspensión tipo rachet de seguridad ranuras laterales para protectores de oídos y otros accesorios. clase e y g z89.1 2009  debe suministrar certificación de producto y ficha técnica. marcas: 3m, steelpro, petzl, irudek. | UN |  |  |  |
| 15 | 180156 | CASCO DE SEGURIDAD DIELÉCTRICO TIPO I CL | casco de seguridad tipo ratchet, dieléctrico tipo 1 clase e y g. fabricado en polipropileno resistente al impacto, suspensión diseñada con 6 apoyos  que soporte 20000 v, debe cumplir  con la normatividad ansi z89.1 1523   debe suministrar certificación de producto y ficha técnica. marcas: 3m, steelpro, libus | UN |  |  |  |
| 16 | 180166 | CHALECO REFLECTIVO EN POLIESTER - EN471 | chaleco reflectivo en poliéster - en471 • alta visibilidad, colores verde neón, naranja neón y rojo neón. | UN |  |  |  |
| 17 | 180150 | CHALECO TIPO BRIGADA | fabricado en tela 100 % poliéster peso 130 +/- 6 g/m2, liviano resistente, impermeable y transpirable con protección a los rayos u.v, acolchado interno forrado con tela poliéster 100% con peso 66+/ - 7 g/m2  cuello alto; bolsillo superior derecho interior a 9 centímetros de la costura del hombro de 15 centímetros de ancho cierre con cremallera de 14 centímetros y 17 centímetros largo (alto), 2 bolsillos delanteros en pecho,  el bolsillo del lado derecho cuenta con  fuelle, tapa y cremallera, con medidas: 16 centímetros de ancho por 17 centímetros de largo (alto), en la tapa gancho metálico. el bolsillo del lado izquierdo 16 centímetros de ancho por 17 centímetros de largo (alto), cierre con cremallera de 15 centímetros con fuelle, sobre puesto un bolsillo de 16 centímetros de ancho y 15 centímetros de largo (alto) con cinco divisiones porta esferos cada una de 3 centímetros de ancho. dos bolsillos interiores a nivel del pecho uno a cada lado de 16 centímetros de ancho por 20 centímetros de largo (alto) sin cierre. bolsillos  delanteros  parte  baja, bolsillo derecho con  fuelle,  tapa  y  cremallera de 20 centímetros, medidas del bolsillo 21 centímetros  de  ancho  por  27 centímetros de  largo (alto), superpuesto un bolsillo de la misma medida el cual no lleva cierre en cremallera pero si debe ser cubierto por la tapa del primer bolsillo. bolsillo inferior izquierdo de 21 centímetros de ancho por 27 centímetros de largo (alto), dos bolsillos sobre puestos  cierre en cremallera de 20 centímetros de ancho en el segundo bolsillo con tapa. cinta reflectiva color gris en la parte superior delantera ambos lados y en la parte superior de la espalda. apertura lateral de 13 centímetros en ambos lados, ajustes laterales con broche en plástico para dos ajustes. bordado en la parte trasera (espalda) brigada de emergencia en color gris, en el bolsillo superior derecho bordado el logo de la empresa de licores de cundinamarca, según arte proporcionado por la entidad. tallas – s – m – l – xl – xxl (se solicita tomar medidas en la empresa).  costuras simétricas resistentes y bien terminadas, doble costura – cremalleras plásticas de buena calidad, cierre central con cremallera de 40 centímetros de largo inicia a partir de 5 centímetros del borde, broche en la parte central para ajuste, hilos tono a tono. el chaleco será de color a elegir en el momento del pedido (se revisará tabla de tonos). | UN |  |  |  |
| 18 | 180165 | CHAQUETA CUARTO FRIO CON TAPABOCAS | chaqueta para cuarto frio con tapabocas, capucha y tres bolsillos, puño resortado color azul tallas s m l xl xxl. tela impermeable de textilia, con forro interno en fliz. bordado de logo empresa tamaño bolsillo en el pecho. | UN |  |  |  |
| 19 | 190121 | CINTA PELIGRO | rollo de cinta de peligro por 500 metros  | UN |  |  |  |
| 20 | 180128 | CINTURON PORTA HERRAMIENTAS | cinturón c17:c37 porta herramientas cuatro bolsillos grandes, dos porta–martillos en cuero, un porta–flexómetro metálico. un porta–alicates, dos porta–esferos o destornilladores. | UN |  |  |  |
| 21 | 180084 | COFIA DESECHABLE PLEGADA COLOR BLANCO(Empaque Individual - Item instalado en la máquina Dispensadora) | cofia (gorro) desechable, plegable diseñado unisex, no genera presión y tiene mayor cobertura en perímetro cefálico, confortable, higiénico, antialérgico,y no reesterilizable  elaborados en tela 13-30 grms ssmms descartable y de alta transpirabilidad, su diseño en presentación de color blanco, permite un mayor confort es de sujeción con elástico plano, redondo para mejor ajuste. para evitar la contaminación de cabellos y como prenda de protección para riesgos mínimos. | PQT (100 unid) |  |  |  |
| 22 | 185070 | CONJUNTO ELABORADO ANTI FLUIDO 2 PIEZAS | conjunto antifluido de dos piezas, camisa manga corta, cuello en v, pantalonresortado con bolsillos laterales, disponible para dama y hombre, tallas estándar s-m-l-xl | UN |  |  |  |
| 23 | 185071 | DELANTAL ENDUROSAFE RESISTENTE QUIMICOS | delantal endurosafe resistente a quimicos , marca : ansellalto desempeño, protección adaptable para una amplia variedad de trabajos el material debe ser fuerte, resistente y ofrece resistencia sobresaliente al desgarro, perforación y aún así permanece flexible en temperaturas frías, por eso se solicita en poliuretano.las cintas del cuello y cintura deben estar selladas dieléctricamente y fáciles de mantenerlimpias, resistentes al desgarro mientras que las cintas del cuello deben tener una hebilla deplástico no corrosiva, no absorbente para un ajuste más cómodo.los petos deben tener dos tallas disponibles 34" x 45", 34" x 50" y deben tener lazos ajustables que aseguren un ajuste óptimo. se solicitarán en color blanco | UN |  |  |  |
| 24 | 180137 | Filtro solar en crema hipoalergénico 60ml | filtro solar en crema hipoalergénico 60 ml, resistente a la transpiración. que inhiba la acción de los rayos uva y uvb mediante la combinación de filtros físicos y químicos, alcanzando un factor de protección solar superior a 50.  que no deje sensación grasosa en la piel. apto para condiciones extremas y a campo abierto, marcas: steelpro y nude block | FCO |  |  |  |
| 25 | 180138 | Gafas de seguridad para encima de gafas | gafas de seguridad para encima de gafas. gafas de protección, combina la claridad y la seguridad con el revestimiento antiempañante y envolvente. marcas 3m, libus, steelpro. diseñadas para ajustarse sobre lentes de prescripción personal. protectores laterales envolventes tratamiento antiempañante y recubrimiento duro anti-ralladuras. debe suministrar certificación de producto y ficha tecnica | UN |  |  |  |
| 26 | 180139 | Gafas para desinfectantes quimicos antiempañante | gafas para desinfectantes químicos antiempañante  específicamente desarrolladas para ser utilizadas contra alto impacto, salpicaduras de líquidos y zonas con mucho polvo. lentes claros antiempañante recubrimiento duro protege la lente de la niebla, arañazos, y muchas sustancias químicas. marcas 3m, libus, steelpro, amplio campo visual ventilación indirecta sello de pvc flexible banda elástica de seguridad tejida ajustable (25mm ancho) armazón de nylon. lente de policarbonato absorbe el 99,9% uv. que cumpla con los requisitos de csa z94.3-2007 y  norma ansi z87.1-2003. debe suministrar certificación de producto y ficha técnica | UN |  |  |  |
| 27 | 185061 | GORRA TIPO BEISBOLISTA | gorra tipo beisbolista: elaborada en segal wicking azul, de seis (6) cascos, visera de dos (2) cascos,  pasador metàlico, costura doble y sesgo, con botón en la parte superior.  con un (1) bordado en la parte frontal y dos (2) laterales. | UN |  |  |  |
| 28 | 185062 | GORRO TIPO JOCKEY, MODELO LEGIONARIO | gorro tipo jockey, modelo legionario: elaborada en jeans azul prelavado 7 onzas, de seis (6) cascos, visera de dos (4) cascos, pasador metàlico, costura doble y sesgo, con botón en la parte superior. con un (1) bordado en la parte frontal y dos (2) laterales | UN |  |  |  |
| 29 | 180110 | GUANT NITRIL 18" MANEJO PRODUCTO QUIMI(Empaque Individual - Item instalado en la máquina Dispensadora) | guantes nitrilo 18" guante de nitrilo lavable resistente a productos químicos. tallas de la 7 a la  10, totalmente reutilizable y con una  resistencia a la abrasión, protección mecánica. marcas: mapa, ansell y steelpro. riesgo químico en374 akl riesgo microorganismos en374 riesgo mecánico en388 4102 apto para alimentación.  debe suministrar certificado de tercera parte, certificado de conformidad y ficha técnica. | PAR |  |  |  |
| 30 | 180130 | GUANTE AL CORTE NIVEL A3. (Empaque Individual - Item instalado en la máquina Dispensadora) | guante en hilo intercept resistente al corte para cumplir o incluso superar los estándares de la industria marca ansell hyflex®. color gris. que ofrezca la mejor protección contra cortes, confort y destreza. protección al a3 ó nivel c. revestimiento de la palma para el agarre de las piezas, durabilidad a condiciones abrasivas y que permita que el reverso de la mano transpire.  en 388acabado: palma recubiertamaterial del recubrimiento: nitrilomaterial del forro: nylon, hppe, basalto, spandex, poliéstertipo de puño: muñeca de puntodebe suministrar certificado de tercera parte, certificado de conformidad y ficha técnica. | PAR |  |  |  |
| 31 | 180111 | GUANTE EN CARNAZA SIN REFUERZO | guantes de carnaza tipo ingeniero color gris puño largo, marca: zubiola y steelpro | PAR |  |  |  |
| 32 | 180062 | GUANTES DE CARNAZA REFORZADOS PARA SOLDAR | guantes de carnaza reforzados para soldar cosido en kevlar, largo  (40.64cm)- marca: zubiola y steelpro. brinda mayor protección contra chispas, puño abierto, ideal para trabajos de soldadura, para trabajos de aplicaciones al calor y trabajos en general de construcción, peso 250 gr, suave al tacto, resistencia a la tensión, al corte y la abrasión, elaborado: 100% cuero forro: 80% poliéster • 20% algodón   normatividad ntc 1836, en 388,  en 407.  debe suministrar certificación de producto y ficha técnica | PAR |  |  |  |
| 33 | 180063 | GUANTES NITRILO Y NYLONPALMA RECUBIER(Empaque Individual - Item instalado en la máquina Dispensadora) | guantes nylon espuma nitrilo, palma recubierta, puños tejidos color gris blanco. marca ansell hyflex®.longitud mm 200-265 tallas de la 7 a la  10, antiestático cumple normatividad ntc 2190, en 388,3131 en 407/ 1149.    debe suministrar certificado de tercera parte, certificado de conformidad y ficha técnica. | PAR |  |  |  |
| 34 | 180141 | Guantes dielectricos 400 voltios clase 0 | guantes dieléctricos 400 voltios guante dieléctrico clase 0. tensión máxima de utilización: 1.000 v. kit incluye: guantin y guante con revestimiento especial que no requiere del uso de guante protector. marca: regeltex, salisbury | PAR |  |  |  |
| 35 | 185010 | MANGAS EN CARNAZA | manga diseñada para la proteccion de los brazoscontra riesgos industriales de distinta indolecuero: carnaza, curtido al cromo sin cortes, desolladuras o agujeros, sin picaduras de insectos, con un espesor de 1.2 mm a 1.4 mm de alta flexibilidad y suave, de aspecto limpio y uniforme.hilo: de poliéster calibre 30fabricacion1. manga cortada en dos piezas de 60 centímetros de largo por 16 centímetros de ancho.2. una correa en reata de 60 centímetros de largo ubicada en una de las mangas, con una trabilla en la otra manga, para asegurar su sostenibilidad | PAR |  |  |  |
| 36 | 180147 | MASCARA CARA COMPLETA | mascara de cara completa serie 6000 3m | UN |  |  |  |
| 37 | 180164 | MOSQUETON DE ACERO  | mosquetón de acero saflok™, abertura de la compuerta de 30 mm (1-3/16 in) y resistencia de la compuerta de 16 kn 3 600 lb). marca: 3m, irudek y petzl, dbi sala. debe suministrar certificación de producto y ficha tecnica | UN |  |  |  |
| 38 | 195156 | MOSQUETON TIPO PERA DBI | mosqueton 40 kn, certificado ce, en362, nfpa 1983 general use, eac marca: 3m, irudek y petzl | UN |  |  |  |
| 39 | 180162 | OVEROL EN P.V.C.IMPERMEABLE  | overol en p.v.c. impermeable 3 piezas (pantalón, chaqueta, y pechera) con capucha.  confeccionados en tela poliéster recubierta con pvc con malla tipo americano que evita la excesiva sudoración, chaqueta con capucha desprendible por medio de broches y pantalón pechera con tirantes elásticos y hebillas anticorrosivas graduables. recubiertos internamente en poliéster. costuras con sistema de electrosellado. tallas: s, m, l y xl. debe suministrar ficha técnica | UN |  |  |  |
| 40 | 180149 | OVEROL ENTERIZO BRIGADA | overol completo modelo piloto (11 cremalleras) en material dril naval color a definir (100% algodón), con cierre frontal doble carro nylon, cuello ajustado con cierre de contacto. dos bolsillos en pecho con dimensiones de 14 centímetros de ancho por 22 centímetros de alto  con  cierres  diagonales  nylon.  bolsillo  portalápices  en  pecho  izquierdo  de  3.81 centímetros de ancho y 12.7 centímetros de largo. mangas con puños rectos ajustados con  cierre  en  cremallera  de  17.78  centímetros  de  largo.  piernas  rectas  con  cierre cremallera en nylon de 20.32 centímetros de largo. dos bolsillos de parche en la parte trasera  de  14  centímetros  de  ancho  por  22  centímetros  de  alto  con  cierres  en cremallera nylon, espalda  con  fuelle  y  cintura elástica. un bolsillo interno lateral a cada lado y pasamanos. velcro especificando apellido y rh. dos bolsillos laterales en muslos de 14 centímetros de  ancho  por  22 centímetros  de  alto  con  cierres  en  cremallera  nylon.  tallas xs  s  – m  –  l  –  xl  - xxl -xxxl (hacer diferencia  entre  el  tallaje  de  hombres  y mujeres, se solicita tomar medidas en la empresa). banda reflectiva doble en pierna derecha,  sencilla en pierna izquierda,  reflectivo en la espalda y en el frente. (el refletivo debe ser de ·3m, 2 pulgadas de ancho,  costuras  simétricas  resistentes  y bien  terminadas, hilos tono a tono. bordado  en  la  parte trasera (espalda) y en el bolsillo superior  izquierdo con el logo de empresa de licores de cundinamarca y la palabra brigadista, color a escoger | UN |  |  |  |
| 41 | 180009 | PAR DE GUANTES DE CAUCHO | guantes de caucho color negro antideslizante, industrial calibre 35 borde de rodillo su diseño y profundidad del relieve antideslizante sobre la palma y los dedos facilita un excelente agarre, anatómicos, ancho de palma (mm): 114 ± 5, calibre mínimo (milésimas de pulgada): 34  longitud mínima (mm): 285.  tallas de la 7 a la 10, que cumplan con la normatividad ntc 1726/5 ntc 444, ntc-iso 2859, en 374. debe suministrar certificación de producto y ficha técnica. marca: protex, latexport, globaltex | PAR |  |  |  |
| 42 | 180011 | PAR DE GUANTES PUNTO PVC(Empaque Individual - Item instalado en la máquina Dispensadora) | guante en hilaza con puntos p.v.c color verde en la palma y dorso dos caras, refuerzo especial en la punta de los dedos para mayor duración, que cumpla con la norma técnica ntc 2190 . marca: zubiola, steelpro. ambidiestro, puño elástico, con puntos de pvc en la palma para un buen agarre. adecuado para manipulación final o trabajos de distribución, no deja marcas, proporciona un agarre fuerte y de máxima destreza, ideal para ensamblaje de paneles, envasado, plantas automotoras, manejo de materiales, industria embotelladora, manejo de paquetes. no es apropiado para riesgos de calor, elaborado: 20% hilaza • 80% pvc. peso 100 g, norma  ec en 511. / 2190.  debe suministrar certificación de producto y ficha técnica | PAR |  |  |  |
| 43 | 180038 | PAR GUANTES DE VAQUETA TIPO ING MANGA(Empaque Individual - Item instalado en la máquina Dispensadora) | guantes de vaqueta tipo ingeniero reforzado  largo 23 cms, con refuerzo en la palma de la mano y 5 dedos, manga corta, que cumpla con la normatividad ntc 2190, en  388 marca: zubiola, steelpro.  debe suministrar ficha tecnica | PAR |  |  |  |
| 44 | 185009 | PETO EN CARNAZA | peto diseñado para la proteccion del tronco humanocontra riesgos industriales de distinta indole cuero: carnaza, curtido al cromo sin cortes, desolladuras o agujeros, sinpicaduras de insectos, con un espesor de 1.2 mm a 1.4 mm de alta flexibilidad y suave, de aspecto limpio y uniforme.hilo: de poliéster calibre 30fabricacion1. peto cortado de una sola pieza de 60 centímetros de ancho por 90 centímetros de largo.2. dos correas en cuero laterales de 60 centímetros de largo una en cada lado3. una correa en el cuello, de cuero de 66 centímetros de largo que se cruza alrededor del cuello para su sostenibilidad | UN |  |  |  |
| 45 | 180163 | PETO IMPERMEABLE | peto impermeable, con una capa exterior de tela flexible de pvc, resistente, flexible y confortable, recubierto internamente en poliéster proporcionando un ambiente seco, previniendo irritaciones cutáneas. con mallas tipo americano que evita excesiva sudoración. costuras con sistema de electrosellado, impiden filtraciones, cristalizaciones y rayaduras en las uniones, dimensiones: largo : 110cm ± 2cm, ancho: 88 cm ± 2cm, apoyo de la nuca: 30cm (del extremo superior del peto a la nuca), correa trasera (2): 50cm c/u. espesor 30-35 micras. debe suministrar ficha técnica | UN |  |  |  |
| 46 | 185008 | POLAINAS DE CARNAZA | polainas de carnaza para proteger al soldador de chispas y el calor que genera al acto de soldar, teniendo como característica una muy buena resistencia, lo que permite al usuario trabajar en condiciones de seguridad y confort. con hebillas graduables para un mejor ajuste. medidas: largo 36,5 mts  | PAR |  |  |  |
| 47 | 180064 | PROTECTOR AUDITIVO DESECHABLE CAJA X 100(Empaque Individual - Item instalado en la máquina Dispensadora) | protector auditivo desechable fabricado en espuma hipo alergénica, en espuma auto expandible y moldeable que aseguren la correcta inserción en el canal auditivo, nrr 33db certificaciones ansi s 3,19 - 197. debe suministrar certificación de producto y ficha técnica. marca, steelpro, 3m, libus | CA |  |  |  |
| 48 | 180109 | PUNTERA PORTATIL DE SEGURIDAD NO METALIC | puntera portàtil no metálica  talla única resistencia al impacto en 12568-/ 20o joules y en 12568-15000n con correa de amarre hebilla  y sueletin de alta resistencia.  debe suministrar certificación de producto y ficha técnica. marca saga, easyshoes, kondor | PAR |  |  |  |
| 49 | 180173 | REATA | reata táctica pára brigadista fabricada en nylon poliester de 7 cm de ancho, color negro, chapa metálica.  | UN |  |  |  |
| 50 | 180126 | RODILLERAS | rodilleras resistentes a la abrasión, muy ligeras con esponja central que se adapta a la forma de la rodilla. | PAR |  |  |  |
| 51 | 185069 | SEÑALIZADOR VIAL | poste delineador tubular corban 1,31 mts de altura, color naranja, base negra | UN |  |  |  |
| 52 | 180023 | TAPABOCAS QUIRURGICO CAJA X 50 UNIDADES(Empaque Individual - Item instalado en la máquina Dispensadora) | tapabocas desechable tipo cirugía con banda elástica, filtro de protección, 3 capas,  clip metálico recubrimiento sencillo color blanco. marca: handel med, face mask | CAJA X 50 |  |  |  |
| 53 | 180020 | TAPABOCAS TIPO COPA BLANCOS CAJA X 20(Empaque Individual - Item instalado en la máquina Dispensadora) | respirador libre de mantenimiento n95, confortable e higiénica protección respiratoria contra la gran mayoría de polvos y partículas sin presencia de aceite. con materiales ligeros, fabricado con un medio filtrante electrostático avanzado, que permita mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión.  niosh n95  debe suministrar certificación de producto y ficha tecnica. marca: 3m, steelpro, moldex | CAJA X 20 |  |  |  |
| 54 | 180065 | TAPAOIDOS TIPO COPA | protector auditivo tipo orejeras,  tipo copa peltor, diadema metálica, con materiales hipoalergénicos y de muy bajo peso, brindando una  efectiva e higiénica protección a los trabajadores, con arco superior, 29db, marca 3m, norma ansi s3 .19 une en  352-4 en 13819-1 debe suministrar certificación de producto y ficha tecnica | UN |  |  |  |
| 55 | 185077 | TRAJE PROTECCION QUIMICOS | traje proteccion quimicosprotege contra salpicaduras de líquido liviano con al menos 30 minutos de protección contra más de 40 desafíos químicos.utilizada por muchas personas en las industrias del petróleo, la pulpa y el papel, el procesamiento de alimentos y productos químicos y farmacéutica.la tela está disponible en amarillo para una visibilidad alta. marca: dupont | UN |  |  |  |
| 56 | 195211 | CINTA ANTIDESLIZANTE BICOLOR  | cinta antideslizante 20mx48mm bicolor, marca: 3m | ROL |  |  |  |
| 57 | 195212 | TAFILETES PARA CASCOS  | tafiletes para cascos marcas: 3m, steelpro, libus. | UN |  |  |  |
| 58 | 195213 | BARBUQUEJO 3 APOYOS  | barbuquejo 3 apoyos  | UN |  |  |  |
| 59 | 195214 | BARBUQUEJO 4 APOYOS  | barbuquejo 4 apoyos  | UN |  |  |  |
| 60 | 195215 | CINTA DE DOS COLORES ADHESIVA  | cinta de dos colores adhesiva cinta de dos colores negra/amarilla, diseñadas para identificar, marcar o delinear áreas de tráfico (5700) y riesgo físicos, medida: 50 mm x 33m. , marca: 3m | ROL |  |  |  |
| 61 | 195216 | CINTA PARA DUCTOS GRIS  | cinta para ductos gris cinta para ductos gris por 48x54,8 metros marca:3m | ROL |  |  |  |
| 62 | 195217 | ROLLO ABSORBENTE PARA DERRAMES x 200 hojas  | oilmate universal pads 40x50cm x und gris. paca x 200 hojas. marca barrón vieyra | ROL |  |  |  |
| 63 | 185102 | MANGAVELETA CON ESTRUCTURA | mangaveleta con estructura metalica uso industrialmástil metálico de la mangaveleta fabricado con tubo acero al carbono calibre 0.90 de diámetro de 1 1⁄2” y 2” en dos secciones tipo pértiga con rodamiento interno, canastilla tipo cono fabricado con varilla cold rolled de 1⁄4. base del mástil en flanche en acero, diámetro de 5”, con 4 huecos de 5/16 para anclaje con chazo metálico expansivo de 5/16 presentacion altura mastil: 1.25 mts. 2mts y 4 mtstela mangaveleta: fabricada en fibra sintética impermeable tipo tempestad resistente a la intemperie, color naranja fosforescente que facilita la observación a distancia, cosida con doble puntada de seguridad, provista de 10 ojáleles en latón que facilitan su fijación a la canasta dimensión: 2mts de longitud, boca ancha de 45cms boca angosta de 24 cms | UN |  |  |  |
| 64 | 185099 | ADHESIVOS CASCOS LOGO | vinilo de impresión digital y corte para demarcación de casco (logo). medidas 6 x 6 cm | UN |  |  |  |
| 65 | 185100 | ADHESIVOS CASCOS NOMBRE | vinilo de impresión digital y corte para demarcación de casco (nombre) medidas 8 x 3 cm | UN |  |  |  |
| 66 | 185101 | CUELLO MULTIFUNCIONAL | cuello multifuncional en poliester licrado con diseño personalizado, medidas 24 cm de ancho (x2) por 47 cm de largo | UN |  |  |  |
| 67 | Servicio | CALIBRACIÓN | calibración equipo medidor de gases marca drager, referencia 8320000 | UN |  |  |  |
| 68 | 185109 | Respirador media cara | respirador de media mascarilla 6200 m elastómero termoplástico 3mrespirador reutilizable de media pieza facial arnés de cabeza y distintos tamaños que se ajusta fácilmente a los usuarios para protección respiratoria compatible y conveniente.  | UN |  |  |  |
| 69 | 195280 | MANGA DE KEVLAR | manga peso medio con orificio para el pulgar, marca: ansell• mangas 100% de kevlar®, con/sin ranura en el pulgar.• doble capa que proporciona resistencia a los cortes, flexibilidad ycomodidad.• protege el antebrazo contra lesiones y quemaduras leves.• la ranura en el pulgar evita que las mangas se tuerzan durante el uso.• disponible sin ranura en el pulgar para ponerse y quitarse másfácilmente. | UN |  |  |  |
| 70 | 185121 | CUBREBARBA(Empaque Individual - Item instalado en la máquina Dispensadora) | cubrebarba blanco 17gr c/ajuste elástico  | UN |  |  |  |
| 71 | 185122 | CHAQUETA MOTERO ANTIFRICCION | chaqueta de material anti-fricción (tela htr), con bolsillos internos y pads acolchados que ofrezcan protección, con correa con velcro para ajustar en la cintura. con líneas y detalles de alta visibilidad (detalles reflectivos). adecuado para mensajeros motorizados que realizan labores diarias en moto. tallas desde s hasta 2xl. | UN |  |  |  |
| 72 | 185123 | PANTALON MOTERO ANTIFRICCION | pantalón de material anti-fricción (tela htr), con pads acolchados que ofrezcan protección y botas ajustables. con líneas y detalles de alta visibilidad (detalles reflectivos). adecuado para mensajeros motorizados que realizan labores diarias en moto. tallas desde 28 hasta 40. | UN |  |  |  |
| 73 | 185124 | GUANTE MOTOCICLISTA | guantes de protección motorizado, impermeables, precurvado, antideslizante, resistentes. tallas s hasta xl | PAR |  |  |  |
| 74 | 185125 | CASCO MOTOCICLISTA | casco motociclista con coraza fabricada en abs (acrilonitrilo butadieno estireno) termoplástico de alta resistencia, interior fabricado en eps (poliestireno expandido de alta densidad), cacheteras removibles para facilitar su lavado. diseñado con materiales textiles que garantizan una experiencia llena de confort. visor fabricado en policarbonato. sistema de ajuste. no abatibleventilación entradas de aire: 2 entradas superiores y 1 inferior salidas de aire: trasera superior. sistema de retención hebilla micrométrica | UN |  |  |  |
| 75 | 185126 | BOTA MOTORIZADA CUERO NEGRA | botas de protección tipo motorizado, color negro, cierres en velcro con franjas reflectivas en la parte trasera, costuras resistentes, cuero tippo graso, punta de acero para proteger las puntas de los pies de posibles accidentes, protección en tobillo y suela completamente en poliuretano antideslizante y resistente a hidrocarburos. adecuado para mensajeros motorizados que realizan labores diarias en moto. tallas desde 38 hasta 43. | PAR |  |  |  |
| 76 | 185128 | TAPABOCAS EMPAQUE INDIVIDUAL COLOR NEGRO | tapabocas desechable tipo cirugía con banda elástica, filtro de protección, 3 capas,  clip metálico recubrimiento sencillo color negro marca: handel med, face mask | CAJA X 50 |  |  |  |
| 77 | 185129 | ESLINGA EN "Y" REGULABLE | eslinga en y regulableeslinga doble regulable con amortiguador de impacto. ganchos para andamiaje 2 1/4” en acero forjado en ambos extremos y otro de 3/4” con resistencia de 23 kn con cierre de doble traba. fabricado en cinta poliamida 28mm. máxima fuerza de detención debe ser mayor a 22.2 kn o 5.000 lbs que cumpla con recomendaciones de osha longitud máxima de 1.80 m - min 1.2 m longitud total con absorbedor activado: 2.87m + 3%que permita desplazamientos horizontales o verticales por ser de doble gancho. marcas: steelpro, irudek, 3mque cumpla normatividad: osha 1926, ansi z359.14-2012, ansi a10.32-2010 | UN |  |  |  |
| 78 | 185130 | ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE | eslinga de posicionamiento regulable . conectores en acero forjado a cada extremo de la cinta de poliamida. cada gancho con resistencia de 23 kn y abertura de 3/4" y cierre de doble traba. fabricado en cinta poliamida 28mm.máxima fuerza de detención : ≤ 4.0 knque cumpla con recomendaciones de osha, longitud máxima de 1.80 m - min 1.2m. el punto de anclaje debe poseer una carga mínima de ruptura de 5000 lbf. se puede usar como posicionamiento en las argollas laterales. marcas: steelpro, irudek, 3mque cumpla normatividad: osha 1926, ansi z359.14-2012, ansi a10.32-2010 | UN |  |  |  |
| 79 | 185132 | GUANTE CON PROTECCIÓN TÉRMICA(Empaque Individual - Item instalado en la máquina Dispensadora) | guante con protección térmica para uso general con un gran confort y un excelente agarre. con un forro térmico de rizo acrílico y un recubrimiento de látex naturalmente aislante que garantice una excelente protección contra el frío y calor. debe ofrecer confort y protección al usuario a temperaturas de hasta -30°c para contacto breve o intermitente.debe ser fácil de ver en condiciones de baja o nula visibilidad, la cual debe aportar una seguridad adicional a los trabajadores. con forro rizado térmico sin costuras y palma rugosa para garantizar agarre en seco y en húmedo; protección piezas calientes hasta 250°c / 480°f durante 15 segundos. marca ansell hyflex®.longitud mm 250-290 tallas de la 7 a la  11, cumple normatividad en 388,407, 511.  debe suministrar certificado de tercera parte, certificado de conformidad y ficha técnica. | PAR |  |  |  |
| 80 | 195317 | GUANTE NITRILO + NEOPRENO(Empaque Individual - Ítem instalado en la máquina Dispensadora) | guantes nitrilo + neopreno (policloropreno) de 7,9 milecimas de espesor, triple capa nitrilo - neopreno - nitrilo, doble baño clorinado, 12 pulgadas de largo, tasa aceptable más baja de microagujeros (aql 0,65) para una protección fiable frente a sustancias peligrosas caja por 25 pares. tallas de la 7 a la 10 que cumplan con la normatividad ce 0493,iso en 374 tipo b, en 420. debe suministrar certificado de tercera parte, certificado de conformidad y ficha técnica. | CAJA X 25 PARES |  |  |  |
| **N/A** | **N/A** | **PROPUESTA FINAL CON VALORES INDIVIDUALES** | **N/A** |  |  |  |

**ARTICULO TERCERO:** Las demás condiciones de la invitación Abierta No. 003 - 2023 no modificadas en la presente Adenda, permanecen inalterables.

Dado en Cota Cundinamarca, a los veintiún (21) días del mes de febrero del dos mil veintitrés (2023).

(Original Firmado)

**JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ**

Gerente General

(Original Firmado)

 **AMPARO FABIOLA MONTEZUMA SOALRTE**

Subgerente de Talento Humano

(Original Firmado)

 **SANDRA MILENA CUBILLOS GONZALEZ**

Jefe Oficina Asesora de Jurídica y Contractual

Elaboró: Laura Geraldine Téllez Guerrero

 Profesional de Apoyo- Contratista