Cota, Cundinamarca 11 de agosto de 2023

ADENDA No. 001

INVITACIÓN ABIERTA No. 019 de 2023

**SUMINISTRO DE TAPAS DE SEGURIDAD, PARA LOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA.**

La Empresa de Licores de Cundinamarca, teniendo en cuenta la observación presentada por los posibles oferentes, y en cumplimiento del principio de selección objetiva y el principio de pluralidad de oferentes se permite realizar las modificaciones correspondientes las cuales quedaran así:

**ARTÍCULO PRIMERO:** MODIFICAR el Numeral 3. ESPECIFICACIONES de la Invitación Abierta No. 019 de 2023 el cual quedara así:

**3. ESPECIFICACIONES**

 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO

1. **MARCO LEGAL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CODIGO/NUMERO/REF.** | **FECHA** | **CONCEPTO** |
| Resolución 683 de 2012 | 28 de marzo de 2012 | Por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano. |
| Resolución 4143 de 2012 | 7 de diciembre de 2012 | Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y sus aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano en el territorio nacional.  |

1. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**
	1. ESPECIFICACIONES GENERALES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parámetro** | **Unidad** | **Valor** |
| Altura total desde la parte superior del cuello de la botella hasta la parte superior de la tapa | mm | 23 ± 1,0 |
| Resistencia a la fuerza estática vertical | kgf | 80 ± 15% |
| Fuerza de tapado | kgf | 85 ± 10% |
| Tipo de acabado | - | 385E |
| Rata de vertido | s/l | Máx. 90 |

* 1. CARACTERÍSTICAS CONTROLADAS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parámetro** | **Unidad** | **Valor** |
| Altura de la tapa | mm | 47,8 ± 0,4 |
| Hermeticidad | - | Completa |
| Diámetro externo de la tapa en la base | mm | 32,7 ± 0,3 |
| Torque de apertura | kgf\*cm | 12 – 28 |
| Peso Total  | g | 13,7 ± 1 |
| Precinto de seguridad | - | Sistema de seguridad que evidencie cuando el producto ha sido abierto.Este precinto de seguridad debe ser lo suficientemente fuerte que no se desprenda durante la aplicación de la tapa, en el transporte, en el almacenamiento en las bodegas de la empresa ni en la de los distribuidores, pero que no genere dificultad durante la apertura manual por parte del consumidor final. |
| Seguridad | - | - En el momento de la apertura la banda de seguridad se debe dividir en dos partes iguales y se debe desprender de la sobretapa, con una tolerancia de +/- 1.- Todos aquellos sistemas que eviten al máximo la irrellenabilidad y falsificación y permitan la identificación del producto original versus el falsificado y/o adulterado.- Tunjo grabado en laser en forma continua.- Micromarcación (mes-año) en láser de cuatro dígitos y número de años de la E.L.C. ubicado en la parte superior del tunjo, que coincida con micromarcación del año de fabricación del insumo.- El tunjo grabado en la parte superior de la sobretapa debe ser en alto relieve y en 3D.  |
| * El proveedor debe entregar un documento donde certifique el cumplimiento de la resolución 683 de 2012 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social y soporte de los resultados de los análisis de migración total y específica realizada por laboratorios acreditados según los requerimientos de la resolución 4143 de 2012 expedida también por el Ministerio de Salud y Protección Social.
* Con cada entrega realizada en la ELC, el proveedor debe anexar un certificado de calidad, donde se evidencien los resultados de las pruebas realizadas durante su fabricación.
 |

1. **COMPONENTES PARTÍCULARES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Componente | Material | Color |
| Sobretapa | Sintético grado alimenticio | Según patrones de cada producto |
| Tapatubo | Según patrones de cada producto |
| Cuerpo | Sintético grado alimenticio | Natural |
| Arandela | Sintético grado alimenticio | Natural |
| Válvula | Natural |
| Otros | N/A | -  |
| En cumplimiento de la resolución 4143 de 2012 específicamente no se permite el uso del policarbonato como componente particular. |

1. **ESPECIFICACIONES DE DECORACION**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Referencia** | **Componente** | **Colores**  | **Pantone** |
| Néctar  | Sobretapa | Rojo | 7628C |
| Tapatubo | BlancoNegroRojoRojo TunjoAmarillo | STD No. 3Black C7628C7624C7406C |
| Néctar sin Azúcar | Sobretapa | Rojo | 7628C |
| Tapatubo | RojoBlancoRojo Tunjo | 7628CSTD No. 37624C |
| Néctar Club | Sobretapa | Verde | 349C |
| Tapatubo | BlancoVerdeDoradoVerde Tunjo | STD No. 3349C10125C7484C |
| Néctar Azul sin Azúcar | Sobretapa | Azul | 540C |
| Tapatubo | BlancoAzulAzul tunjo | STD No. 3540C296C |

1. **CONDICIONES DE EMBALAJE**

Empacado en bolsas plásticas, selladas y en cajas de cartón adecuadas a las condiciones de manipulación y almacenamiento.

1. **DISEÑO DE NORMA TECNICA**

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 448 (Tercera actualización)

Tabla 17. Dimensiones del terminado 1031/47/350E (en milímetros)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tamaño |  |  |  | cMínimo |
| 30,5 | 30,4 ± 0,35 | 29,4 ± 0,35 | 27,4 ± 0,40 | 19,00 |

NOTA La dimensión C debe ser medida hasta 4 mm bajo el tope



**NOTA: El oferente debe presentar una muestra física el día de la entrega de la oferta, a fin de verificar la condición técnica de la misma y que cumpla con el requisito de calidad**.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Las demás condiciones de la invitación Abierta no modificadas en la presente Adenda, permanecen inalterables

Dado en Cota Cundinamarca, a los 11 días del mes de agosto de 2023

(ORIGINAL FIRMADO)

**RUTH MARINA NOVOA HERRERA**

Gerente General (E)

Resolución 001681 del 25 de julio de 2023

Acta de Posesión No.000288 del 25/07/2023

Vo Bo. **SERGIO ALBERTO AYALA SUAREZ**

 Subgerente Técnico

Vo. Bo. **SANDRA MILENA CUBILLOS GONZALEZ**

 Jefe Oficina Asesora de Jurídica y Contratación

Elaboro: MARCO AURELIO ANTOLINEZ GUITARRERO

 Profesional Grado 06